ANEXA

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

”***MANAGEMENTUL REGIONAL AL DEȘEURILOR URBANE ȘI ECOLOGIZAREA RAMPELOR DE DEȘEURI DIN  
JUDEȚUL SATU MARE„***

**TITULAR** Ministerul Mediului

**BENEFICIAR** Consiliul Județean Satu Mare

**AMPLASAMENT** Județul Satu Mare (localitatea Doba, Livada)

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**-Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 116.315 mii lei**

( în prețuri valabile la 20.03.2017; 1 euro=4.5627 lei)

din care:

construcții montaj 60.062 mii lei

din care:

**Valoarea investiției rest de executat 44.661 mii lei**

din care:

construcții-montaj 17.100 mii lei

**-Eșalonarea investiției – rest de executat**

Anul I INV 9.000 mii lei

C+M 3.400 mii lei

Anul II INV 27. 000 mii lei

C+M 10.200 mii lei

Anul III INV 8.661 mii lei

C+M 3.500 mii lei

**-CAPACITĂȚI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv** | **Capacitate** | **Suprafață** | **Buc.** |
| Depozit central |  | 200.000 m**2** | 1 |
| zona depozitare total (deșeuri, etanșare de bază, sistem de acoperire), din care: | 1.285.829 m3 | 100.223 m2 |  |
| Depozitare deșeuri | 1.110.856 m3 |  |  |
| zona tehnică |  | 99.777 m2 |  |
| stația de sortare | 7 t/h |  | 1 |
| stația de compostare | 1.080 t/an |  | 1 |
| stație epurare | 150 m3 |  | 1 |
| stație TMB | 53.000 tone/an | 52.777 m2 | 1 |
| **Micro-stații transfer Livada** | 35 t/zi | 1x2000 m2 | 1 |
| **Închidere –depozite existente** |  | 291.427 m2 | 4 |

**Durata totală de realizare a investiției: 36 luni**

**FACTORI DE RISC**

Încărcarea seismică va fi corespunzătoarea perioadei de colț Tc= 0,7 sec. și zonei seismice de calcul ”B„ și „C” conform Normativului P100/2013, cu modificările și completările ulterioare.

**FINANȚAREA INVESTIȚIEI:**

Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul de stat, credite interne, credite externe, prin bugetul Ministerului Mediului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetul local și din alte surse legal constituite.